***30.03.2023***

***Коломна***

***Коммерческое предложение.***

ООО «Автокемпер Пром» является ведущим производителем автодомов и жилых модулей для пикапов на рынке Российской Федерации.

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм  | 7000х2290х3050 |
| Допустимая максимальная масса, кг | 3500 |
| Категория прав на управление автодома | B |
| Двигатель | Дизельный |
| Мощность двигателя кВт (мин-1) | 109 (3600) |
| Трансмиссия | Роботизированная КПП |
| Привод | Передний |
| Подвеска (задняя)  | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами в дополнение к штатной подвеске ТС |
| Количество пассажиров/спальных мест | 8/7 |

Мы готовы предложить поставку автодома ***Helix 4500*** на следующих условиях:

***Цена автодома – 9 500 000 руб. в т.ч. НДС***

***Комплектация:***

Круиз контроль

Автоматический климат-контроль

Электро-привод и подогрев зеркал заднего вида.

Глонасс Догреватель Webasto

Защита картера

Система динамической стабилизации движения (ESP) и система адаптивного контроля загрузки (LAC), пакет адаптации автомобиля для России, подогрев топливного фильтра

Пневмо-подвеска задней оси

Панорамные камеры

***Общие характеристики автодома:***

- 8 ремней безопасности

- 7 спальных мест

- СУ совмещенный

- Кухня 2-е конфорки, мойка (Dometik)

- Газ контроль, контроль угарного газа 2-а датчика

- Вытяжка на кухне

- Отсек для 2-х газовых баллонов по 27 л

- Холодильники 2 шт по 65 литров (Компрессорные с принудительной вентиляцией)

- Розетки 12 и 220в с подключением к встроенному инвертору и автоматическим переключением к причалу 220 в.

- LED освещение (сенсорные потолочные светильники и декоративный «гибкий неон» встроенный в мебель)

- Все матрасы выполнены из ортопедического ППУ

- Окна с двойным остеклением (акрил), маскитные сетки, фольгированные шторки, декоративные шторы, тюль

- 3-и потолочных люка 400х400

- Электрическая выдвижная ступень с подсветкой

- Бак для чистой воды 135 литров

- Бак для серой воды 110 литров

- Электронное управление опорожнение бака серой воды

- Отопление дизель 6+2 кВт

- Теплые полы по всему автодому (воздушные)

- Подача теплого воздуха в альков с двух сторон.

- Отопление СУ от отопителя 2 кВт с подогревом воды.

- Подогрев горячей воды 12 л (12в / 220в,дизель воздухом, солнечная эл.энергия)

- Табло температуры воды в бойлере

- АКБ два гелиевых аккумулятора по 100А/ч (200 А/ч), АКБ автомобиля 110+52 А/ч (162 А/ч) -

Кулонметр (подсчет количество энергии в аккумуляторах, заряда, разряда и прогноз времени автономного режима)

- Солнечные панели 8 шт по 100 Вт (0,8кВт), Два солнечных контроллера по 30А/ч

- Подготовка под установку крышного кондиционера, вентилятора в люк.

- Полно-размерное запасное колесо

- Отдельный отсек для запасного колеса

Кровати:

Альков 1380х2000 мм

Столовая группа трансформируется в спальные места 600х1950 мм, 1100х1950 мм

Два задних спальных места 600х2100 мм

 Коммерческий директор А.И. Жаворонков